*Приближаются морозы*

|  |  |
| --- | --- |
| Провести обследование отопительного оборудования, в том числе: | |
| 1.проверить состояние тепловой изоляции расширительного бака и соединительной трубы между баком и обратным трубопроводом; | C:\Users\Shamin\Desktop\Безымянный 1.png |
| 2.проверить наличие предохранительного клапана на расширительном сосуде закрытого типа; проверить исправность предохранительных клапанов, манометров, термометров установленных на оборудовании; | https://cdn.27.ua/799/dd/63/122211_1.jpeg  https://odstroy.ru/wp-content/uploads/0/c/e/0ceb60c64af941dbcd0f471535fa6751.jpeg |
| 3.проверить наличие в трубопроводе отвода конденсата из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой; | https://d-teplo.ru/assets/templates/images/objects/44.jpg |
| 4.осмотреть оголовки дымоходов для предотвращения их обмерзания и закупорки; | https://eco-kotly.ru/wp-content/uploads/c/e/2/ce285e452e4a93ab5a8e66d14550ca16.jpeg |
| 5.не допускать работу котлов при неустойчивом горении и не отрегулированном соотношении «топливо-воздух»; | C:\Users\Shamin\Desktop\123.png |
| 6. не пользоваться открытым огнем по выявлению утечек газа из газопотребляющего оборудования и газопровода; | https://spazyakovski.ru/wp-content/uploads/2014/05/1-001.jpg |
| 7.не производить подпитку котлов при упуске из него воды; | C:\Users\Shamin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\917993666_foto.jpg |
| 8.не допускать отключение приборов безопасности, предохранительных устройств, звуковую сигнализацию. | https://golk.by/wp-content/uploads/2016/10/214636-01-e1476208496915.jpg |

*При обнаружении неисправности отопительного оборудования, рекомендуем приостановить эксплуатацию и обратиться в специализированную организацию.*